To do programm:

* Stanet Netz zu geojson und bei import import in Karte ermöglichen
* Berechnungsparameter überarbeiten (RL-Temp, Profile, VL-Temp (Außentemperaturgeregelt))
* Profil-Subtypen ergänzen
* Leitungsoptimierung
* Erzeugerauslegung: Anpassung Erzeugerreihenfolge ermöglichen, Anpassung Dimension anpassen